#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_4
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_3CYCLES
ADC1.master=1
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=UART4
Mcu.IP5=USART1
Mcu.IP6=USART2
Mcu.IPNb=7
Mcu.Name=STM32F407V(E-G)Tx
Mcu.Package=LQFP100
Mcu.Pin0=PA4
Mcu.Pin1=PD12
Mcu.Pin10=PB7
Mcu.Pin11=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PD13
Mcu.Pin3=PD14
Mcu.Pin4=PD15
Mcu.Pin5=PC10
Mcu.Pin6=PC11
Mcu.Pin7=PD5
Mcu.Pin8=PD6
Mcu.Pin9=PB6
Mcu.PinsNb=12
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F407VGTx
MxCube.Version=5.1.0
MxDb.Version=DB.5.0.10
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UART4_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA4.Locked=true
PA4.Signal=ADCx_IN4
PB6.Locked=true
PB6.Mode=Asynchronous
PB6.Signal=USART1_TX
PB7.Locked=true
PB7.Mode=Asynchronous
PB7.Signal=USART1_RX
PC10.Locked=true
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PC11.Locked=true
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=UART4_RX
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F407/417
PCC.MCU=STM32F407V(E-G)Tx
PCC.PartNumber=STM32F407VGTx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F4
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.3
PD12.Locked=true
PD12.Signal=GPIO_Output
PD13.Locked=true
PD13.Signal=GPIO_Output
PD14.Locked=true
PD14.Signal=GPIO_Output
PD15.Locked=true
PD15.Signal=GPIO_Output
PD5.Locked=true
PD5.Mode=Asynchronous
PD5.Signal=USART2_TX
PD6.Locked=true
PD6.Mode=Asynchronous
PD6.Signal=USART2_RX
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F407VGTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.24.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x2000
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=false
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=SDIO.ioc
ProjectManager.ProjectName=SDIO
ProjectManager.StackSize=0x4000
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,4-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true,5-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,6-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true
RCC.48MHZClocksFreq_Value=48000000
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.CortexFreq_Value=72000000
RCC.EthernetFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=192000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLQ,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLM=8
RCC.PLLN=72
RCC.PLLQ=3
RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=12500000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=384000000
RCC.VCOInputFreq_Value=2000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=144000000
RCC.VcooutputI2S=192000000
SH.ADCx_IN4.0=ADC1_IN4,IN4
SH.ADCx_IN4.ConfNb=1
UART4.IPParameters=VirtualMode
UART4.VirtualMode=Asynchronous
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.BaudRate=38400
USART2.IPParameters=VirtualMode,BaudRate
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
